PREMIÈRE PRO AGROÉQUIPEMENT  /  MATHÉMATIQUES ET TABLEUR
Un registre pour plusieurs TP
Votre mission
Vous travaillez au sein d’un groupement de Cuma, des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Le responsable vous confie un extrait du registre des chantiers de 2024 et 2025. Vous devez organiser les données, calculer les performances et les coûts, puis présenter des observations utiles pour la gestion du parc.


Un seul fichier qui progresse avec vous
Créez au TP 1 une copie nommée AE_Nom_Prenom.xlsx. Reprenez cette copie au début de chaque séance : les calculs précédents restent en place. 
Comprendre les colonnes A à O
Dictionnaire du registre • À consulter pendant les cinq séances
	Col.
	Information
	Comment la lire

	A
	Chantier
	Identifiant unique de chaque passage. Il reste le même après un tri.

	B
	Date
	Date de réalisation du chantier, en 2024 ou 2025.

	C
	Secteur
	Groupe géographique auquel la parcelle appartient.

	D
	Exploitation
	Code de l’exploitation pour laquelle le chantier est réalisé.

	E
	Parcelle
	Code stable : une même parcelle apparaît plusieurs fois.

	F
	Culture ou couvert
	Prairie ou céréales d’hiver. Pour le travail du sol, il s’agit de la destination culturale.

	G
	Opération
	Déchaumage, labour, préparation, semis, roulage, fauche, fanage ou andainage.

	H
	Tracteur
	Code du tracteur utilisé.

	I
	Puissance (ch)
	Puissance retenue pour identifier la catégorie du tracteur.

	J
	Outil
	Code de l’outil attelé.

	K
	Largeur (m)
	Largeur de travail de l’outil.

	L
	Surface (ha)
	Surface travaillée lors de ce passage. 1 ha = 10 000 m².

	M
	Vitesse (km/h)
	Vitesse moyenne d’avancement pendant le travail.

	N
	Travail au champ (h)
	Temps de travail comprenant les manœuvres et demi-tours, hors arrêts et trajets.

	O
	Arrêts au champ (min)
	Temps d’arrêt au champ : réglages, attente, bourrage, etc.



Deux points essentiels
Surface cumulée : additionner L compte chaque passage. Une parcelle de 5 ha travaillée quatre fois représente 20 ha de passages, mais elle mesure toujours 5 ha.
Temps : N et P sont en heures décimales ; O est en minutes. 1,50 h signifie 1 h 30. Pour convertir des minutes en heures, divisez par 60.
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Comprendre les colonnes P à AD
Dictionnaire du registre • Coûts, compteurs et conditions de chantier
	Col.
	Information
	Comment la lire

	P
	Trajets A/R (h)
	Durée totale aller-retour imputée au chantier.

	Q
	GNR consommé (L)
	Gazole non routier utilisé pour l’ensemble du chantier, trajets compris.

	R
	Prix GNR (€/L HT)
	Prix retenu pour valoriser le carburant consommé.

	S
	Matériel (€/h HT)
	Coût horaire de l’ensemble tracteur + outil, hors GNR et conducteur.

	T
	Main-d’œuvre (€/h)
	Coût horaire chargé d’un conducteur. Un seul conducteur est affecté à chaque chantier.

	U
	Prestation (€/ha HT)
	Prix facturé par hectare pour l’opération réalisée.

	V
	Compteur début (h)
	Relevé du compteur moteur au début du chantier.

	W
	Compteur fin (h)
	Relevé du compteur moteur à la fin du chantier.

	X
	Seuil GNR (L/ha)
	Repère interne de suivi de l’opération, trajets inclus.

	Y
	Échéance entretien (h)
	Valeur du compteur prévue pour le prochain entretien au moment du chantier.

	Z
	Observation
	RAS, bourrage ou réglage prolongé.

	AA
	Type de sol
	Sableux, limoneux ou argilo-limoneux.

	AB
	Pente (%)
	Pente indicative de la parcelle, exprimée en pourcentage, pas en degrés.

	AC
	Distance aller (km)
	Distance entre le dépôt et la parcelle, pour l’aller seulement.

	AD
	État du sol
	Sec, frais ou ressuyé au moment du passage.



Convention du dossier : les coûts horaires S et T s’appliquent au temps mobilisé N + O/60 + P, y compris les arrêts. Le compteur moteur W − V peut être inférieur, car le moteur est parfois arrêté. D’autres activités, absentes de cet extrait, font aussi avancer les compteurs entre deux relevés.
Le coût matériel couvre les charges de détention et d’utilisation du tracteur et de l’outil, hors GNR et main-d’œuvre. Les intrants, les frais généraux du groupement et la fiscalité ne sont pas calculés dans ce dossier. Un solde positif n’est donc pas un bénéfice net.
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